Vrh > RJEŠAVANJE PROBLEMA > Prije pozivanja servisnog centra > Kondenzacija i led

## Kondenzacija i led

Kondenzacija se javlja u uređaju ili na dnu ladice za povrće.

Uzrok

Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?

Rješenje

- Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.

Uzrok

Jeste li vrata uređaja ostavili otvorena?

Rješenje

- Kondenzacija će nestati kada zatvorite vrata uređaja, a kapljice možete i obrisati suhom krpom.

Uzrok

Otvarate li i zatvarate vrata uređaja prečesto?

Rješenje

- Kondenzacija se može pojaviti zbog razlike u temperaturi koja dolazi izvana. Vlagu obrišite suhom krpom i ne otvarajte previše često vrata uređaja.

Uzrok

Jeste li stavili toplu ili vlažnu hranu koju niste zatvorili u spremnik unutra?

Rješenje

- Hranu čuvajte u pokrivenim ili dobro zatvorenim posudama.

U zamrzivaču se stvorio led.

Uzrok

Vrata možda nisu dobro zatvorena.

Rješenje

- Provjerite blokira li neka hrana vrata iznutra i pobrinite se da su vrata čvrsto zatvorena.

Uzrok

Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?

Rješenje

- Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.

Uzrok

Je li ulaz ili izlaz zraka zamrzivača blokiran?

Rješenje

- Pobrinite se da ulaz ili izlaz zraka nije blokiran kako bi zrak mogao slobodno kružiti u unutrašnjosti.

Uzrok

Je li zamrzivač prepun?

Rješenje

- Održavajte odgovarajuću količinu slobodnog prostora između namirnica.

U unutrašnjosti ili na vanjskoj površini uređaja stvorio se led ili kondenzacija.

Uzrok

Jeste li prečesto otvarali i zatvarali vrata uređaja ili su vrata uređaja neispravno zatvorena?

Rješenje

- Led ili kondenzacija mogu se pojaviti ako zrak izvana uđe u uređaj. Ne otvarajte previše često vrata uređaja.

Uzrok

Je li okruženje uređaja vlažno?

Rješenje

- Kondenzacija se može pojaviti na vanjskoj strani uređaja ako je prostor u kojem je on postavljen previše vlažan ili pak ako je visok postotak vlage u zraku, primjerice za kišnih dana. Vlagu obrišite suhom krpom.

Zagrijana je bočna ili prednja strana uređaja.

Uzrok

Cijevi za zaštitu od kondenzacije nalaze se na tom području kako bi se smanjila kondenzacija oko područja vrata.

Rješenje

- Cijev za otpuštanje topline koja sprječava kondenzaciju postavljena je na prednjoj i bočnoj strani uređaja. Možete osjetiti da je posebno zagrijana nakon postavljanja uređaja ili ljeti. Ovo nije problem i sasvim je uobičajeno.

Ima vode u uređaju ili izvan njega.

Uzrok

Je li došlo do istjecanja vode oko uređaja?

Rješenje

- Provjerite istječe li voda iz umivaonika ili nekog drugog mjesta.

Uzrok

Ima li vode u donjem dijelu uređaja?

Rješenje

- Provjerite je li voda nastala zbog odmrzavanja zamrznute hrane ili lomljenja ili ispuštanja posude.