Naar begin > INSTALLATIE > Het apparaat verplaatsen voor verhuizing > Het apparaat verplaatsen

## Het apparaat verplaatsen

- Haal al het voedsel uit het apparaat.

- Maak de stekker vast.

  - Modellen met een stekkerhaak:

    Haal de stekker uit het stopcontact, steek deze in en bevestig hem aan de daarvoor bestemde haak aan de achterkant of aan de bovenkant van het apparaat.

  - Modellen zonder stekkerhaak:

    Trek de stekker uit het stopcontact en bevestig de voedingskabel met tape aan de kant van het apparaat waar het stopcontact zich op de installatieplaats bevindt.

- Maak delen zoals schappen goed vast, als ook de hendel van de deur met tape, om te voorkomen dat deze er afvallen tijdens het verplaatsen van het apparaat.

- Mocht u het apparaat verplaatsen, doe dit dan voorzichtig met meer dan twee mensen. Als men het apparaat over een lange afstand verplaatst, houd het apparaat dan gewoon rechtop en niet ondersteboven.

  LET OP

  - Verplaats het apparaat voorzichtig op gevoelige vloeren om schade aan de vloer te voorkomen.

    - Gebruik karton, een vloermat of tapijt om krassen op de vloer te voorkomen bij het installeren of verplaatsen van het apparaat.

    - Verplaats het apparaat niet zigzaggend.

- Na het installeren van het apparaat, steekt u de stekker in een stopcontact en schakel het aan.