Üles > VEAOTSING > Enne teenindusse helistamist > Osad ja omadused

## Osad ja omadused

Seadme uks ei ole tihedalt suletud.

Põhjus

Kas seade on ettepoole kaldu?

Lahendus

- Reguleerige esikülje tõstmiseks eesmisi jalgu.

Põhjus

Kas riiulid on õigesti sisse pandud?

Lahendus

- Vajadusel korrigeerige riiulite paigutust.

Põhjus

Kas te olete ukse sulgemisel kasutanud liigset jõudu?

Lahendus

- Kui te sulete ukse liiga tugevasti või kiiresti, võib see enne sulgumist natukeseks ajaks lahti jääda. Ärge lööge ust liiga tugevasti kinni. Sulgege uks jõudu rakendamata.

Seadme ust on raske avada.

Põhjus

Kas te avasite ukse kohe pärast selle sulgemist?

Lahendus

- Kui te proovite ust avada ühe minuti jooksul pärast selle sulgemist, võib see olla raskem seadmes olevarõhu tõttu. Proovige ust avada mõne minuti möödudes, et siserõhk saaks stabiliseeruda.

Seadme sisevalgustuse lamp ei põle.

Põhjus

Lambi rike

Lahendus

- Sulgege uks ja avage see uuesti. Kui lamp ei sütti, võtke ühendust LG Electronicsi klienditeenindusega. Ärge püüdke lampi eemaldada.