Na vrh > NAMESTITEV > Prilagoditev naprave > Nastavitev nožice za nastavljanje višine

## Nastavitev nožice za nastavljanje višine

Če je naprava videti nestabilna ali se vrata ne zaprejo zlahka, prilagodite nagnjenost naprave s pomočjo spodnjih navodil.

- Nožico za nastavitev višine zavrtite v smeri urnega kazalca, da dvignete zadevno stran naprave, ali v nasprotni smeri urnega kazalca, da jo znižate.

- Odprite vrata in preverite, ali se zlahka zaprejo.

OPOMBA

- Poravnava vrat morda ne bo mogoča, kadar tla niso ravna oziroma v primeru šibkih tal ali tal slabe izdelave.

- Hladilnik je težak in mora biti nameščen na neprožni in trdni površini.

- Nekatera lesena tla lahko povzročijo težave s poravnavo, če se pretirano upogibajo.