Na vrh > VARNOSTNA NAVODILA > OPOZORILO > Namestitev

## Namestitev

- Napravo naj prenašata dve ali več oseb s trdnim oprijemom.

- Napravo namestite na trda in ravna tla.

- Naprave ne postavljajte na vlažna in prašnata mesta. Naprave ne namestite ali hranite zunaj ali na katerem koli mestu, kjer bi bila podvržena vremenskih razmeram, kot so neposredna sončna svetloba, veter, dež ali temperature pod ničlo.

- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toploti, ki jo oddajajo toplotne naprave, kot so štedilniki ali grelniki.

- Pazite, da med namestitvijo ne izpostavljate hrbtne strani naprave.

- Napravo namestite tam, kjer boste imeli lahek dostop do vtiča.

- Pazite, da vam med montažo in demontažo ne padejo vrata naprave.

- Pazite, da med montažo in demontažo vrat naprave ne uščipnete, stisnete ali poškodujete napajalnega kabla.

- Pazite, da vtič vstavite s kablom navzdol ali da se naprava ne nagiba proti njemu.

- Napajalnega kabla ne spreminjajte ali podaljšujte.

- Poskrbite, da je vtikalna doza ustrezno ozemljena in da priključek na napajalnem kablu ni poškodovan ali odstranjen. Za več podrobnosti o ozemljitvi se obrnite na informacijski center za stranke LG Electronics.

- Naprava je opremljena z napajalnim kablom, ki ima prevodnik ozemljitve in ozemljitveni vtič. Vtič priključite v ustrezno vtikalno dozo, ki je nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi predpisi ter odloki.

- Nikoli ne vklopite naprave, ki kaže kakršne koli znake poškodb. Če ste v dvomih, se posvetujte s trgovcem.

- Ves embalažni material (plastične vrečke in stiropor) odložite na mesto izven dosega otrok. Embalaža lahko povzroči zadušitev.

- Ne vključite naprave v vtikalno dozo z več vtikači, ki nima električnega kabla (montiranega).

- Naprava mora biti povezana s temu namenjeno vrsto napajanja s svojimi ločenimi varovalkami.

- Ne uporabljajte vtikalne doze z več vtikači, ki ni ustrezno ozemljena (prenosne). Vtikalna doza z več vtikači mora biti skladna s tehničnimi specifikacijami in sme biti uporabljena le za napravo.