Do góry > MONTAŻ > Wypoziomowanie urządzenia > Regulacja nóżek poziomujących

## Regulacja nóżek poziomujących

Jeżeli urządzenie nie stoi stabilnie lub drzwi urządzenia zamykają się z trudem, należy wyregulować kąt ustawienia urządzenia, korzystając z poniższych instrukcji.

- Przekręcić nóżkę poziomującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby unieść daną stronę urządzenia lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją obniżyć.

- Otworzyć drzwi, aby sprawdzić, czy zamykają się one z łatwością.

UWAGA

- Wypoziomowanie drzwi może nie być możliwe, gdy podłoga nie jest równa lub w przypadku jej nieodpowiedniej konstrukcji.

- Lodówka jest ciężka i powinna być montowana na sztywnej i wytrzymałej podłodze.

- Niektóre drewniane podłogi mogą powodować problemy w poziomowaniu, jeśli zbyt się odginają.